|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号（参数） | 单位 | 数量 |
| **消火栓系统** | | | | |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 58.64 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 40.78 |
| 3 | 机械三通 | DN100 | 个 | 3 |
| 4 | 变径三通 | DN100 | 个 | 3 |
| 5 | 弯头 | DN65 | 个 | 18 |
| 6 | 消火栓（带灭火器箱） | 1600×700×200 | 套 | 6 |
| 7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |
| 8 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 6 |
| 9 | 盲板 | DN65 | 个 | 2 |
| 10 | 管道支架 制作 | 40×40×4 | kg | 48.79 |
| 11 | 管道支架 安装 | 40×40×4 | kg | 48.79 |
| 12 | 镀锌钢管拆除 DN65 | DN65 | 米 | 16.01 |
| 13 | 消火栓拆除 | 1600×700×240 | 套 | 2 |
| 14 | 混凝土墙打透眼厚度20cm以内 透眼直径120mm |  | 个 | 2 |
| 15 | 水灭火控制装置调试 消火栓 灭火系统 |  | 点 | 6 |
| 16 | 管道刷油 调和漆 第一遍 |  | 10m2 | 3.024 |
| 17 | 管道刷油 调和漆 增一遍 |  | 10m2 | 3.024 |
| **喷淋系统** | | | | |
| 1 | 镀锌钢管拆除 | DN25 | 米 | 180.83 |
| 2 | 镀锌钢管拆除 | DN40 | 米 | 83.23 |
| 3 | 镀锌钢管拆除 | DN65 | 米 | 5.17 |
| 4 | 喷头拆除 | DN15 | 个 | 104 |
| 5 | 镀锌钢管安装 | DN25 | 米 | 180.83 |
| 6 | 镀锌钢管安装 | DN32 | 米 | 77.55 |
| 7 | 镀锌钢管安装 | DN40 | 米 | 5.68 |
| 8 | 镀锌钢管安装 | DN50 | 米 | 5.17 |
| 9 | 喷头安装 | DN15 | 个 | 104 |
| 10 | 喷淋系统调试 |  | 点 | 1 |
| 11 | 末端试水装置 | DN25 | 组 | 1 |
| 12 | 管道支架 制作 | 30×30×3 | kg | 70.44 |
| 13 | 管道支架 安装 | 30×30×3 | kg | 70.44 |
| **火灾自动报警系统** | | | | |
| 1 | 管道支架 安装 | 30×30×3 | kg | 70.44 |
| 2 | 扬声器 吸顶式 | 3W | 个 | 6 |
| 3 | 带电话插孔的手动报警按钮 | LD2003EN | 个 | 3 |
| 4 | 消火栓报警按钮 | LD2004EN | 个 | 6 |
| 5 | 声光报警器 | LD1101EN | 个 | 3 |
| 6 | 隔离模块 | LD3600ED | 个 | 2 |
| 7 | 消防专用 模块 单输入单输出 | LD6801ED | 个 | 2 |
| 8 | 钢制接线盒 明装 | 80×80×50 | 个 | 18 |
| 9 | 薄壁钢管(JDG)砖混结构明配 | 20mm | 米 | 253.93 |
| 10 | 金属软管敷设 内径20mm以内 | 16mm | 米 | 6 |
| 11 | 信号二总线 | WDZN-RYJS-2\*1.0 | 米 | 51.02 |
| 12 | 通讯线 | WDZN-RYYP-2\*1.0 | 米 | 74.32 |
| 13 | 广播线 | WDZN-RYJY-2\*1.5 | 米 | 75.27 |
| 14 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 138.64 |
| 15 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 个 | 9 |
| **应急照明系统** | | | | |
| 1 | A型持续型方向标志灯 | 1W | 套 | 11 |
| 2 | A型持续型疏散出口标志灯 | 1W | 套 | 3 |
| 3 | A型非持续型集中电源疏散照明灯 | 8W | 套 | 15 |
| 4 | 钢制接线盒 明装 | 80×80×50 | 个 | 29 |
| 5 | 镀锌薄壁钢管 | JDG25 | 米 | 155.44 |
| 6 | 镀锌薄壁钢管 | JDG20 | 米 | 35.44 |
| 7 | 金属线槽安装 宽+高 50mm以内 | 25×15 | 米 | 38.5 |
| 8 | 电线 | WDZN-RVS-2\*1.5 | 米 | 203.94 |
| 9 | 电线 | WDZN-RVS-2\*2.5 | 米 | 203.94 |
| 10 | 电线 | WDZN-RVSP-2\*1.5 | 米 | 345.94 |
| 11 | 电线 | WDZN-BYJ-4mm2 | 米 | 13.5 |
| 12 | 应急照明集中电源 | 0.25KVA | 台 | 1 |
| 13 | 应急照明控制器 | TS-C-6000A | 台 | 1 |
| 14 | 钢筋混凝土墙打透眼 厚度10cm以内 透眼直径50mm |  | 个 | 2 |